**ПАМЯТКА**

**Основные правила безопасности при пользовании электроприборами и печами**

С целью предупреждения возникновения пожаров в жилье и связанных с ними последствий, а также возможных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования в пожароопасный осенне-зимний период, обращаем внимание владельцев индивидуального частного жилья, квартиросъемщиков, нанимателей жилого помещения на необходимость соблюдения необходимых мер и правил безопасности при пользовании отопительного прибора-печи.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

•использовать неисправные электронагревательные приборы;

• эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

•пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

•пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

•применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

•размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

**Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций,   
а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5х0,7 м.**

            Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона - не реже:

• одного раза в три месяца для отопительных печей;

• одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

• одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

•оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

•располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

•применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

•топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

•производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

•использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов для самодельных печей;

•перекаливать печи.

            Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

            Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.

            При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

            На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.​